**Техническое задание**

на поставку и монтаж подъемной платформы наклонного перемещения для обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения в центр «Мой Бизнес» некоммерческой микрокредитной компании «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области»

1. Требования к объему работ

1.1. Объем работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Коли-  чество |
| 1 | Поставка и монтаж подъемной платформы наклонного перемещения для обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения в центр «Мой Бизнес» некоммерческой микрокредитной компании «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» | усл.ед. | 1 |

1.2. Выполнение работ по объекту: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1.

1.3. Подрядчик обязан выполнить работы (включая выполнение демонтажных, строительных, ремонтных, монтажных, отделочных работ, поставку и монтаж инженерного оборудования, материалов, конструкций и пр.) в соответствии с настоящим техническим заданием, определяющим объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество, и в соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Выполнение работ должно осуществляться собственными силами, средствами, оборудованием и материалами Подрядчика, без передачи прав на выполнение указанных работ третьим лицам.

1.5. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе организации и представлять угрозу для его сотрудников. Время проведения работ, список работающих сотрудников необходимо согласовать с Заказчиком в письменной форме. Работы должны оказываться специалистами с соответствующей выполняемым работам квалификацией.

1.6. В рамках выполнения вышеуказанных работ необходимо выполнить следующее:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования/ работ | Кол-во шт. | ТТХ |
| 1. | Поставка и установка подъемной платформы CAMA Ea7 | 1 | **Основные характеристики подъемной платформы и требования к ее монтажу:**  - автоматическое складывание и раскладывание платформы;  - платформа из стали с противоскользящим покрытием и корпусом из ударостойкого пластика;  - стойки крепления из стального профиля не менее 80х80 мм;  - алюминиевый направляющий рельс со вспомогательным рельсом не менее 4000 мм;  - траектория движения — прямая;  - условия эксплуатации — в помещении;  - количество остановок — не менее двух;  - грузоподъемность - не менее 225 кг;  - номинальная скорость - не менее 0.11 м/сек;  - максимальное число перевозимых человек - не менее 1;  - размер платформы не более 1000\*800 (глубина х ширина, мм);  - Толщина платформы в сложенном состоянии не более 29 см  - механизм – Направляющий алюминиевый рельс с кареткой и зубчатой рейкой.  - конструкция – алюминиевые направляющие устанавливаются на стену  - источник питания – 1-фазный 230 V AC, (платформа – 24V)  - мощность двигателя 550W 3-фазный, 24V DC (платформа – 24V DC)  - привод от сети;  **Системы безопасности:**  - 2 подъемных страховочных поручня ( если один из них не опущен до конца, платформа должна блокироваться)  - Два автоматических подъемных мини пандусa по краям платформы – наличие.  - ограничитель скорости и эл.магнитный тормоз  - датчики поверхностного давления, останавливающие подъемник при наезде на препятствие 4 штуки. (2 под дном платформы, 1 на переднем и 1 заднем краю платформ)  - частотный преобразователь со встроенным ПИД регулятором, который обеспечивает мягкий старт и торможение,  - ручной механизм спуска платформы;  - гарантия - на платформу не менее 12 месяцев,  - место установки дополнительно согласовывается с Заказчиком;  - управление платформы от джойстика на платформе, а так же от двух стационарных блоков управления, установленных в доступных для пользователя местах;  - антивандальная защита. |

1.7. По завершении поставки, сборки, установки и монтажа Подрядчик осуществляет уборку помещений и вывоз мусора, в том числе тары и транспортировочной упаковки на полигоны строительных отходов.

Ответственность за возможные повреждения деталей обстановки и интерьера помещения возлагается на Подрядчика.

Во время выполнения работ обязательно соблюдение технологий и методик, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, правил охраны труда, пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды и других норм действующего законодательства и в случае нанесения материального ущерба при выполнении условий Договора Подрядчик несет ответственность в установленном законом порядке.

Взаимодействие Заказчика с Подрядчиком по всем вопросам осуществляется по телефону или электронной почте.

**2. Требования к качеству и безопасности услуг**

Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, регламентирующих деятельность в сфере гражданского строительства, техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, обеспечив при этом надлежащее качество и безопасность работ.

Все скрытые работы (работы, результат которых невозможно проконтролировать после приемки работ) подлежат отдельной приемке. Подрядчик обязан известить Заказчика не менее чем за два рабочих дня о готовности таких работ и предоставить возможность осмотра выполненных работ перед их закрытием. Результат осмотра оформляется актом. В случае если Подрядчик нарушил требование настоящего пункта, он обязан по первому требованию Заказчика вскрыть и предоставить для осмотра такие работы с последующим восстановлением за счет Подрядчика.

Гарантии Подрядчика относительно качества на выполненные работы, материалы и изделия составляют 2 (два) года с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ. Срок и объем гарантий на установленные при выполнении работ Подрядчиком товары (материалы и изделия) не может быть меньше указанного изготовителем в паспорте товара.

Подрядчик гарантирует, что качество материалов, комплектующих изделий, конструкций, применяемых им для выполнения Работ, будет соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании, спецификациям, проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

**4. Оплата.**

Общая стоимость оказываемых услуг не более 2 000 000 (двух миллионов) руб. 00 коп. включая все налоги, обязательные платежи и иные расходы, связанные с исполнением настоящего технического задания.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |